**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель Председателя Правления КГК**

**Майлиев Б.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026 г.**

**Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | **Конкретные требования к товарам, работам, услугам** |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Перчатки сварочные кожаные **RAPICCA Leather Stick & MIG Welding Gloves**, удлинённые, с кевларовыми швами или эквивалент.  **Назначение:** Защита рук сварщика при выполнении работ методами **STICK (дуговая сварка)** и **MIG** от теплового излучения, искр, окалины, механических воздействий и кратковременного контакта с высокими температурами.  **Тип изделия (характеристики):**   * Длина: **16 дюймов (≈ 40 см)** * Внешний материал: **натуральная воловья кожа** * Усиленная конструкция * **Кевларовые швы** на пальцах, ладонях и тыльной стороне рук * Внутренний материал: **термостойкий хлопок** * Уровень защиты: высокая термостойкость * Цвет: светлый (склонен к загрязнению, не влияет на эксплуатацию) * Назначение: сварка MIG / Stick   Перчатки относятся к категории долговечных и удобных изделий, предназначенных для продолжительной работы. **Единица измерения:** пара |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Получение заказа от Заказчика.  Формирование партии перчаток согласно указанным характеристикам.  Проверка качества до отгрузки.  Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и повреждений.  Транспортировка товара.  Поставка Заказчику. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Товар должен быть **новым**, не бывшим в эксплуатации.  Остаточный срок годности — **не менее 90%**.  Материал перчаток — натуральная воловья кожа без дефектов.  Кевларовые швы должны быть ровными, плотными, без разрывов.  Внутренний слой — плотный термостойкий хлопок, обеспечивающий комфорт.  Перчатки должны обеспечивать устойчивость к высоким температурам, искрам, окалине и истиранию.  Упаковка должна защищать товар от повреждений. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставка осуществляется в упаковке поставщика. Проверяются:   * количество, * внешний вид, * наличие квартальной надписи, * корректность нумерации, * соответствие образцу.   При выявлении брака товар подлежит замене за счёт Поставщика. По итогам приемки оформляется накладная / акт приёмки‑передачи. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик передает:   * товарную накладную; * сертификат соответствия (при наличии); * паспорт изделия или техническое описание (при наличии). |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на соответствие требованиям — **12 месяцев** с момента поставки.  В течение гарантийного периода поставщик обязуется заменить изделия, не соответствующие заявленным характеристикам. |

|  |
| --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Начальник отдела ОЗТ и ПБ**  **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  **Тыныбеков М.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года** |
| **Составил:**  Инженер по ОТ и расследованию происшествий Бексултанов К.Э. |