HOSE, 2” ID, FLEXIBLE, CHEMICAL, PVC, 65 PSI,THICKNESS, FOR SULFURIC ACID, HZ914

ШЛАНГ, 2 ДЮЙМА, ГИБКИЙ, ХИМСТОЙКИЙ, 65 PSI, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4ММ, ДЛЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, HZ914

A green cylinder on a white surface

AI-generated content may be incorrect.