**Стержень (адаптер) с гайкой для нагружения анкеров типа MDX Bolt**

**(Adapter (PULL BAR WITH FOR MD-MDX BOLT) for** **Pull testing equipment)**

**Описание**

* Рабочее давление (бар) - не менее 700 (30 т.),
* Длина стержня (адаптер) –700 -900 мм,
* Диаметр стержня – 28-30 мм,
* Внутренняя резьба насадки - M22x2.5 LH

Фотоматериалы из интернета в качетсве примера







