**Стержень (адаптер) с гайкой для нагружения анкеров типа Vulcan Bolts 46 мм**

**(Pull Adapter Vulcan Bolts 46 mm, for** **Pull testing equipment)**

**Описание**

* Рабочее давление (бар) - не менее 700 (30 т.),
* Длина стержня (адаптер) –700 -900 мм,
* Диаметр стержня – 28-30 мм,

Фотоматериалы из интернета в качетсве примера







