
**Стержень (адаптер) с гайкой и насадкой для нагружения анкеров типа SWELLEX 39 мм**

**(Pull Adapter for Swellex 39, for** **Pull testing equipment)**

**Описание**

* Рабочее давление (бар) - 700 (30 т.),
* Длина стержня (адаптер) –700 -900 мм,
* Размер насадки – для Swellex 39 мм,
* Комплект- стержень, гайка и насадка.

Фотоматериалы из интернета в качетсве примера



**SWELLEX BOLT**

