ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 2" × 1 1/4"Наружная × внутренняя резьба NPT, ковкий чугун, ASME B16.14, класс 150

**Описание**

Переходная втулка предназначена для соединения трубопроводных элементов с различными номинальными диаметрами.

**Технические характеристики:**

* **Тип изделия:** втулка переходная (bushing)
* **Размеры:**
  + Наружная резьба: **2" NPT**
  + Внутренняя резьба: **1 1/4" NPT**
* **Стандарт резьбы:** конусная резьба NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
* **Материал:** ковкий чугун
* **Стандарт изготовления:** **ASME B16.14**
* **Класс давления:** **Class 150**
* **Тип соединения:** резьбовое, наружная × внутренняя резьба
* **Назначение:** для трубопроводов воды, воздуха, технологических сред, неагрессивных жидкостей
* **Исполнение:** шестигранное под ключ (для удобства монтажа)

Фотоматериалы в качетсве примера

