МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ 3/8" X 1/4", РЕЗЬБА NPT ВНУТРЕННЯЯ, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.3 КЛАСС 150

**Описание**

Редукционная муфта предназначена для перехода между двумя различными диаметрами трубопроводов с внутренней резьбой NPT.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: муфта редукционная (reducing coupling)
* Размеры:
  + Внутренняя резьба 1: 3/8" NPT
  + Внутренняя резьба 2: 1/4" NPT
* Тип резьбы: NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1
* Материал: ковкий чугун
* Стандарт изготовления: ASME B16.3
* Класс давления: Class 150
* Конструкция: цилиндрическая, литая, укреплённая геометрия
* Тип соединения: внутренняя резьба × внутренняя резьба

Фотоматериалы в качетсве примера

