ОТВОД 2", 90°, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.3 КЛАСС 150

**Описание**

Отвод предназначен для изменения направления трубопроводной линии на 90° в системах с резьбовым соединением NPT.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: отвод резьбовой 90° (elbow 90°)
* Номинальный размер: 2"
* Угол: 90°
* Резьба: внутренняя резьба NPT, коническая (ANSI/ASME B1.20.1)
* Материал: ковкий чугун
* Стандарт изготовления: ASME B16.3
* Класс давления: Class 150
* Тип соединения: внутренняя резьба × внутренняя резьба
* Конструкция: цельнолитой фитинг повышенной прочности

Фотоматериалы в качетсве примера

