МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МУФТА (CHICAGO 2), 3/4", ДВУХЗУБАЧАТАЯ Х ХВОСТОВИК ПОД ШЛАНГ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, УПЛОТНЕНИЕ NBR, 150 PSI, STANDARD A-A-59553

**Описание**

Универсальная пневматическая муфта Chicago обеспечивает быстрое и надёжное соединение пневматических шлангов. Двухзубчатое соединение совместимо со всеми муфтами Chicago стандартного типа. Хвостовик предназначен для установки непосредственно на шланг. Муфта оснащена резиновым уплотнением NBR и пазом под предохранительный шплинт

**Технические характеристики**

* Тип изделия: универсальная пневматическая муфта Chicago (двухзубчатая)
* Номинальный размер: 3/4"
* Тип соединения:
  + хвостовик под шланг 3/4" (штуцер с кольцевыми насечками)
* Материал корпуса: углеродистая сталь
* Покрытие: цинковое (коррозионная защита)
* Уплотнение: NBR (нитрил)
* Рабочее давление: 150 PSI
* Стандарт изделия: A‑A‑59553
* Конструкция:
  + двухзубчатый замок (2‑lug)
  + паз под предохранительный шплинт (safety clip)
  + хомутный/шланговый штуцер

Фотоматериалы в качетсве примера

