ОТВОД, 1/2", 90°, НАРУЖНАЯ Х ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B1.20.1

**Описание**

Резьбовой отвод 90° предназначен для изменения направления трубопроводной линии при использовании резьбовых соединений стандарта NPT. Изготовлен из высококоррозионной нержавеющей стали марки 316

**Технические характеристики**

* Тип изделия: отвод резьбовой 90°
* Номинальный размер: 1/2"
* Тип резьбы:
  + наружная резьба NPT 1/2"
  + внутренняя резьба NPT 1/2"
  + стандарт резьбы: ASME B1.20.1 (NPT)
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316
* Конструкция: 90‑градусный изгиб
* Область применения: трубопроводы низкого и среднего давления, промышленное оборудование, энергетические, химические и пищевые линии

Фотоматериалы качетсве примера

