ФЛАНЕЦ, 3", ПОД ПРИВЕРКУ В НАХЛЕСТ (SLIP-ON), НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B16.5 КЛАСС 150

**Описание**

Фланец под приварку внахлёст (Slip-On), номинальным диаметром 3", изготовленный из коррозионно‑стойкой нержавеющей стали AISI 316. Соответствует требованиям стандарта **ASME B16.5**, класс давления **150#**. Предназначен для монтажа трубопроводов с рабочим давлением низкого и среднего диапазона, в том числе при контакте с агрессивными и коррозионно‑активными средами.

Фланец поставляется в готовом виде, подходит для использования с трубами из нержавеющей стали соответствующего размера.

Фотоматериалы в качетсве примера

