МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ 3" X 2", ПОД ПРИВАРКУ В РАСТРУБ (SW), НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, КЛАСС 150

**Описание**

Переходная муфта для соединения труб разных диаметров методом приварки в раструб (SW). Размеры соединения: **с 3" на 2"**. Изготовлена из **коррозионно‑стойкой нержавеющей стали AISI 316**, предназначенной для эксплуатации в химически активных и коррозионно‑агрессивных средах.

Соответствует классу давления **Class 150**, подходит для низкого и среднего давления в промышленных трубопроводах. Применяется в системах перекачки жидкостей, технологических трубопроводах.

Фотоматериалы в качетсве примера

