**Техническое задание на поставку сварочного аппарата.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Аппарат стыковой сварки HDPE трубопроводов  Количество – ***1 шт.*** |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Кыргызская Республика, Иссыкульская область, Джетиогузский район, рудник «Кумтор». |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Указание сроков доставки до Балыкчинской перевалочной базы в коммерческом предложении – обязательное условие, без сроков поставки заявка рассматриваться не будет. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | * Согласовать с заказчиком техническую спецификацию. * Отправка - по готовности. |
| 5 | Требования | * Тип привода: торцевателя – ***электрический.***   механизма опускания зажимов центратора – ***гидравлический.***  механизма опускания нагревателя – ***гидравлический.***  механизма опускания торцевателя – ***гидравлический.***   * Количество зажимов – 4 шт. * Диаметры свариваемых трубопроводов – ***315–630 мм.*** * Тип исполнения – ***открытое, на раме.*** * Масса станка в сборе – ***1500–2500 кг.*** * Напряжение питания торцевателя/нагревателя – ***380 В / 50 Гц.*** * Суммарная потребляемая мощность – ***не более 25 КВт.*** * Комплектация – должна включать дополнительно 8 комплектов ножей торцевателя, 1 дополнительный нагревательный элемент, 1 комплект торцевателя в сборе. * Аппарат должен поддерживать режим сварки под высоким давлением. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Приёмка осуществляется комиссией по акту.  Необходима проверка:  - Работы электрических систем.  - Работоспособность гидравлики. - Наличие указанной в пункте 5 комплектации.  - Наличие всей документации.  - Наличие каталога запасных частей (Part Book). |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Сертификаты на оборудование.  - Инструкции по эксплуатации, обслуживанию, ремонту.  - Гарантийные талоны. |
| 8 | Предоставление доп. услуг и материалов | При необходимости согласовывается отдельно. |
| 9 | Сборка, приемка, передача и запуск |  |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантия на оборудование - ***не менее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока поставщик обязан провести устранение неполадок за свой счет.*** |