Техническое задание на поставку товаров.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг предмет закупки | Трубы водопропускные железобетонные ЗП 11.100-М |
| 1 | Наименование/вид количество [объемы единица изменения | ЗП 11.100-М (морозостойкость F300, водонепроницаемость W8, с нанесением битумной мастики на все поверхности изделия).  Габариты — 2260х2500х1000 мм. Вес— 4,2 т. Количество — 96 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг! выполнения работ | г. Балыкчы, Нарынское шоссе 9, перевалочная база Кумтор, |
| З | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | до 30 март 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор |
| 4 | Порядок  (последовательность, этапы выполнения работ | до 30 март 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Качество изделий согласно ГОСТ 24547—81 и установленных, действующих норм для этой продукции. Должны быть монтажные петли для удобства при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Отклонения геометрии в установленных пределах, прочность согласно требованиям. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Комиссионная приемка у поставщика перед отгрузкой товара  (визуальный и геометрический контроль изделия),  Приемка на стройплощадке с составлением Акта входного контроля. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Паспорт изделия, сертификат качества, |
| 8 | Гарантийные обязательства | Срок службы изделия согласно ГОСТ и ТУ на изделие. |