Товарларды жеткирүү боюнча техникалык тапшырма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Товарлардын, иштердин, сатып алынуучу кызматтардын талаптарынын параметрлери | Габион коробкалуу: ГСИ-K |
| 1 | Аталышы/түрү саны/көлөмү өлчөө бирдиги | Габион коробкалуу: ГСИ-К, 3х1х0.5 (ДхШхВ), С80, 2.7 / 3.7 ЦП, ГОСТ Р 52132-2003. Өлчөмдөрү - 3000х1000х500 мм (ДхШхВ). Саны - 80 даана. |
| 2 | Товарларды жеткирүү, жери, кызмат көрсөтүү, иштерди аткаруу жери | Балыкчы шаары, Нарын автоунаа жолу 9, Балыкчы Өткөл Базасы, |
| Z | Товарларды жеткирүү, кызмат көрсөтүү, ишти аткаруу мөөнөттөрү (убактысы) | 2026-жылдын 30-мартына чейин товарлар Кумтөр кенинде болушу керек |
| 4 | Иштердин аткарылышынын тартиби  (ырааттуулугу, этаптары) | 2026-жылдын 30-мартына чейин товарлар Кумтөр кенинде болушу керек |
| 5 | Жеткирилген товарларга, аткарылган иштерге, көрсөтүлгөн кызматтарга болгон талаптар | Товардын сапаты ГОСТко жана бул продукциялар үчүн белгиленген, учурдагы ченемдерге ылайык болушу керек. Геометриялык көрсөткүчтөрдүн четтөөлөрү белгиленген чектерде болууга тийиш, ал эми бекемдиги буюмга карата ТШ (техникалык шарттардын) талаптарына ылайык камсыздалууга тийиш. |
| 6 | Товарларды, кызматтарды жана иштердин жыйынтыктарын тапшыруу жана кабыл алуу тартиби | Товарды жөнөтө электе жеткирип Берүүчү тарапта комиссиялык кабыл алуу жүргүзүлөт (товардын визуалдык жана геометриялык көзөмөлү);  Курулуш аянтчасында кабыл алуу Кирүүчү Көзөмөл Актысын түзүлүү менен курулуш аянтында кабыл алуу жүргүзүлөт. |
| 7 | Иштер аяктагандан жана тапшырулгандан кийин тапшыруучу тарабынан заказчыга берилүүгө тийиш болгон техникалык жана башка документтерге коюлуучу талаптар | Товардын паспорту, сапат сертификаты. |
| 8 | Кепилдик милдеттемелери | Товардын кызмат мөөнөтү ГОСТтун жана товарга карата ТШдын талаптарына ылайык болушу керек. |