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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и монтаж стеклянных перегородок в душевых и санитарных помещениях


	
Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Изготовление, поставка и монтаж стеклянных перегородок для душевых и санитарных помещений
	Выполнить полный комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу стеклянных перегородок «под ключ». Перегородки должны быть изготовлены из безопасного закаленного матового стекла толщиной 8 мм. Общая площадь стеклянных конструкций — 135,2 м². Конструкция должна включать все необходимые комплектующие: алюминиевый П-образный профиль, уплотнительную резину, силиконовые уплотнители, ручки из матовой нержавеющей стали, навесы из матовой нержавеющей стали, угловые, прямые и Т-образные коннекторы, крепежные элементы и прочую необходимую фурнитуру. В состав работ должны входить выезд специалиста, выполнение точных замеров, изготовление изделий, доставка, монтаж, регулировка конструкций, герметизация соединений и сдача объекта Заказчику. Все материалы должны быть новыми, соответствовать действующим строительным нормам, санитарным требованиям и обеспечивать безопасную эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью.
	1 услуга 
	1.До начала изготовления Подрядчик обязан выполнить контрольные замеры на объекте. 
2.Изготовление конструкций должно осуществляться в соответствии с фактическими размерами помещений. 
3.Все металлические элементы должны быть изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали либо алюминия. 
4.Закаленное стекло должно быть матовым, безопасным для эксплуатации и иметь обработанные кромки. 
5.Монтаж должен выполняться с применением качественных крепежных элементов, герметиков и уплотнителей. 
6.После завершения монтажа подрядчик обязан выполнить регулировку дверей, очистку конструкций и передать объект Заказчику по акту выполненных работ. 
7.Все расходы, связанные с изготовлением, транспортировкой, подъемом материалов, монтажом, расходными материалами, инструментом и выполнением работ, должны быть включены в стоимость договора.
8. Подрядчик предоставляет гарантию на изготовленные конструкции и выполненные монтажные работы.
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