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Спецификация

	№
	Наименование
	Количество
	Техническая характеристика

	1
	Компрессорное масло Atlas Copco Roto-Inject Fluid
	60 л 
	Поставляемые расходные материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, изготовленными в заводских условиях и соответствовать требованиям заводов-изготовителей компрессорного оборудования.
Для проведения технического обслуживания компрессора Atlas Copco GA30 FF.

	2
	Воздушный фильтр Atlas Copco GA30 FF
	2 шт.
	

	3
	Масляный фильтр Atlas Copco GA30 FF
	2 шт.
	

	4
	Маслоотделительный элемент (сепаратор) Atlas Copco GA30 FF
	2 шт.
	

	5
	Комплект уплотнений (Service Kit)
	2 компл.
	

	6
	Компрессорное масло Shell Corena S4 R46 (или Mobil Rarus SHC 1025)
	60 л 
	Для проведения технического обслуживания винтового компрессора 75 HP, рабочее давление 15 bar, производительность 5500 л/мин.
Компрессорные масла должны обеспечивать эффективную смазку, охлаждение, герметизацию винтового блока, защиту оборудования от износа, коррозии и образования отложений, а также соответствовать требованиям производителей компрессорного оборудования.
Воздушные фильтры, масляные фильтры и маслоотделительные элементы должны обеспечивать эффективную очистку воздуха и масла, быть полностью совместимыми с установленными компрессорами и соответствовать техническим характеристикам оригинальных расходных материалов.
Все поставляемые товары должны иметь заводскую упаковку, маркировку изготовителя, документы, подтверждающие качество продукции (при наличии), а остаточный срок хранения масел должен составлять не менее 80 % от установленного производителем срока годности.

	7
	Воздушный фильтр компрессора 75 HP
	2 шт.
	

	8
	Масляный фильтр компрессора 75 HP
	2 шт.
	

	9
	Маслоотделительный элемент (сепаратор)
	2 шт.
	

	10
	Комплект уплотнений
	2 компл.
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