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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
Техническое задание
	Наименование
	Требования, предъявляемые к услугам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Палец сцепной (шкворень) полуприцепа к тягачу HOWO
	Диаметр шкворня – 90мм
Материал – высокопрочная легированная сталь с термической обработкой.

Назначение – для полуприцепов с нагрузкой до 30 тонн.

Совместимость с седельно-сцепным устройством SINOTRUK FW90-180.


	2 штук
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