
				
Техническое задание на закупку обогревателя (электро-конвектор) универсального исполнения


	 №
	Параметры требований
	Требования к товару

	1
	Обогреватель
	Электро-конвектор (настенного\ напольного) исполнения 

	2
	Место поставки товара
	г. Бишкек, ул. Ибраимова 24/1 

	3
	Сроки поставки 
	 2026 год Октябрь

	4
	Порядок поставки 
	Предоставление обогреватель в количестве 22 штуки.


	5
	Основные требования 
	1. Обогреватель электро-конвектор (настенного\ напольного) исполнения
- Питание 220–240 вольт ~ 50\60Гц
- Мощность 2200–2500 Вт
- Уровни мощности	2 (1100 Вт / 2200 Вт)
- Площадь обогрева	22 м²
- Установка	универсальная (напольная/настенная)
- Тип управления 	механический
- Ручки управления	поворотные
- Индикация включения	есть
- Защита	от перегрева
- Степень защиты	IP Х4
- Длина кабеля питания не менее	1.5 м
- Удобство перемещения	ролики
- Цвет	белый
2. Поставщик должен осуществлять гарантийное обязательства.

	6
	Порядок сдачи и приемки 
	1. Поставщик доставляет обогреватель на место его установки.
2. Заказчик при получении проверяет соответствие товара указанным характеристикам, комплектность и отсутствие видимых дефектов. 
3. В случае выявления несоответствий или брака обогревателя он подлежит замене или доукомплектованию в установленные сроки.


	7
	Оплата
	Согласно условиям договора 
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