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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
Техническое задание
	Наименование
	Требования, предъявляемые к услугам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Болты крепления ножей ZT винт 10,9
	Болт ГОСТ 7798-70 М20х60
Голова 30мм

Длина рабочая 60мм

Шейка 10мм

Резьба 50мм

Класс прочности 10.9
	40 штук
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