«Кумтөр Голд Компани» ЖАК сизден Кумтөр кенинин муктаждыктары үчүн CATERPILLAR жабдууларынын тетиктерин жана агрегаттарын оңдоо боюнча сервистик кызмат көрсөтүүгө (Цехтик тейлөө) баа сунуштарын берүүңүздү өтүнөт.
	Тапшыруу форматы: 
	Табыштамага жана башка документтерге табыштамага жана келишим боюнча милдеттенмелерге кол коюуга укугу бар адам тарабынан кол коюлушу керек. Документтер мөөр менен бекитилип, PDF форматында тапшырылышы керек. Кол коюу укугу, ишеним кат же тиешелүү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү менен тастыкталышы керек.

	Сунуштарды тапшыруу тартиби
	Конкурстун катышуучулары конкурстун талаптарына ылайык сунуштарын орус тилинде жана тиешелүү документтердин көчүрмөлөрүн электрондук түрдө Zhyldyzkan.Satybekova@kumtor.kg дарегине 2026-жылдын 6-ноябры, Бишкек убактысы боюнча саат 15:00гө чейин жөнөтүшү керек.
Башка почтага же мөөнөтүнөн кийин келген конкурстук сунуштар каралбайт.

	Катышууга табыштама төмөнкү документтерди камтышы керек:
	Коммерциялык сунуш, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:
∙ Кызмат көрсөтүү мөөнөттөрү
∙ Төлөм шарттары
∙ Коммерциялык сунуштун жарактуулук мөөнөтү (кеминде 40 календардык күн)

	Баалоо критерийлери:
	Тандоодон өткөн сунуш деп эң төмөн баа берген, оптималдуу кызмат көрсөтүү мөөнөтүн көрсөткөн сунуш табылат. 

	Сунуштарды Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg почтасына 2026-жылдын 6-ноябры, Бишкек убактысы боюнча саат 15:00гө чейин жөнөтүү керек.


	Буйрутмачы кандайдыр бир сунушту же бардык сунуштарды кабыл алууга же четке кагууга, ошондой эле Келишим ыйгарылганга чейин каалаган убакта конкурс өткөрүү жол-жобосун жокко чыгарууга укуктуу, мында тиешелүү катышуучулардын алдында эч кандай милдеттенмелерди тартпайт.

	Катышуунун сунушу расмий бланкта болушу керек.

Резиденттер коммерциялык сунушту улуттук валютада, чет өлкөлүк валютанын курсуна байланыштырылбаган түрдө бериши керек.
Резидент эместер коммерциялык сунушту каалаган валютада берүүгө укуктуу.

	Конкурстун катышуучуларынын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч тапшырылган сунуштары кабыл алынбайт жана каралбайт.
Ар бир катышуучу бир гана конкурс сунушун тапшыра алат.
Сунуштун жарактуулук мөөнөтү кеминде 40 календардык күн болушу керек. 
Конкурстук сунуштун жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде конкурстук сунуштарга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.

	Ушул конкурс боюнча бардык суроолор төмөнкү электрондук почта дарегине жөнөтүлүшү керек:
Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg 
Тандоо шарттарын түшүндүрүп берүү боюнча суроо-талаптар сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү келгенге чейин кеминде 3 календардык күн мурда жөнөтүлүшү керек.







Техникалык тапшырма
Кумтөр кенинин муктаждыктары үчүн CATERPILLAR жабдууларынын тетиктерин жана агрегаттарын оңдоо боюнча сервистик кызмат көрсөтүүгө (Цехтик тейлөө).

	№
	Негизги маалыматтардын жана талаптардын тизмеси
	Негизги маалыматтар жана талаптар

	1.
	Кызмат көрсөтүү жери
	Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Аткаруучунун тейлөө цехи (устаканасы).
Буйрутмачынын механизмдерин Иштер жүргүзүлүүчү жерге жеткирүү жана кайра алып келүү Буйрутмачынын күчү жана каражаттары менен жүзөгө ашырылат; Иштер жүргүзүлүүчү жерде жүктөө-түшүрүү иштери Аткаруучунун күчү жана каражаттарынын эсебинен аткарылат.

	2.
	Буйрутмачы
	«Кумтөр Голд Компани» ЖАК

	3.
	Сатып алуунун максаты
	Буйрутмачынын балансындагы жана Кумтөр кенинин бийик тоолуу шарттарында пайдаланылып жаткан CATERPILLAR өндүрүшүндөгү жабдуулардын түйүндөрүн жана агрегаттарын Аткаруучунун цехинин шарттарында («Цехтик тейлөө») оңдоо боюнча сервистик кызматтарды сатып алуу. Максаты – тоо-кен транспорттук жана көмөкчү техниканын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жана ТТБ бөлүмүнүн негизги жабдууларынын токтоп калышын минималдаштыруу. 

	4.
	Оңдоого тийиш болгон түйүндөрү жана агрегаттары бар техникалардын тизмеси

	Буйрутмачынын балансындагы CATERPILLAR өндүрүшүндөгү оор техника, анын ичинде: 
1. CAT самосвалдары: 777B, 785C, 789C, 789D.
1. CAT чынжыр тамандуу бульдозерлери: D9R, D10R, D10T, D10T2.
1. CAT дөңгөлөктүү бульдозерлери: 834H, 834K. 
1. CAT дөңгөлөктүү жүктөгүчтөрү: 966H, 988K, 992K, 993K.
1. CAT грейдерлери: 16H, 16M, 16M3, 24M, 16, 24, 18
1. CAT экскаваторлору: 374FL, M320D2, 330, 374. 
Келишимдин алкагында оңдоого тийиш болгон техниканын так бирдиктери, ошондой эле механизмдердин (түйүндөрдүн/агрегаттардын) номенклатурасы жана саны Буйрутмачынын Келишимдин жарактуулук мөөнөтүндөгү билдирмелери менен аныкталат жана алдын ала толук көлөмдө аныкталышы мүмкүн эмес.

	5.
	Оңдоого тийиш болгон негизги түйүндөрдүн жана агрегаттардын (механизмдердин) тизмеси
	Кыймылдаткыч: ичинен күймө кыймылдаткычы (ИКК), цилиндрлер блогу, турбокомпрессор, жогорку басымдагы күйүүчү май насосу (ЖБКМН), май жана суу насостору, электрондук башкаруу блогу (ECM), картердин түбү, сордуруучу жана чыгаруучу коллекторлор, жылуулук алмаштыргычтар жана башка тетиктер.
Күч берүү тутуму: гидротрансформатор, ылдамдыкты которуу кутусу (КПП), алдыңкы жана арткы октор, дифференциал, бөлүштүрүүчү куту, борттук редукторлор, тормоздук түйүндөр жана башкалар. 
Гидравликалык тутум: гидравликалык насостор жана гидромоторлор, гидроцилиндрлер, башкаруу клапандары жана башкалар. 
Жүрүүчү бөлүгү: трак рамалар, чоюучу жана тирөөчү роликтери, багыттоочу дөңгөлөктөр, чынжыр таманды чоюучу цилиндрлер жана башкалар.
Электр тутуму: стартер, өзгөрмө ток генератору, кондиционердин компрессору жана башкалар.
Операторлордун кабинасы.

	6.
	Иштерди аткарууга карата жалпы талаптар
	1. Иштер механизмди жууп-тазалоону, ажыратууну, дефектациялоону, чогултууну, сыноону жана боёону камтыган толук технологиялык циклди камтышы керек.
1. Колдонулган материалдардын сапаты жана аткарылган иштердин сапаты CATERPILLAR компаниясынын стандарттарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан стандарттарга ылайык болушу керек.
1. Иштерди аткаруунун жүрүшүндө аныкталган бардык оригиналдуу эмес тетиктер, ошондой эле ширетилген же механикалык бузулууларга ээ болгон тетиктер өндүрүүчүнүн оригиналдуу тетиктерине алмаштырылышы керек.
1. Аткаруучу Буйрутмачыга механизмдин техникалык абалы жөнүндө актты, ошондой эле кемчиликтердин тизмесин жана зарыл болгон кошумча запастык бөлүктөрдү көрсөтүү менен иштердин жалпы (зарыл болгон учурда кошумча) наркынын калькуляциясын берүүгө милдеттүү.
1. Механизмди кабыл алуу жана кайтарып берүү механизмдин комплекттүүлүгүн текшерүү боюнча эки тараптуу контролдук барак менен таризделет.
1. Оңдолгон механизм Буйрутмачыга сырдалган, толук комплекттелген жана жабдууга орнотууга даяр абалда өткөрүлүп берилет.

	7.
	Аткаруучунун квалификациясына жана техникалык жабдылышына карата талаптар

	1. Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан жана CATERPILLAR техникасынын түйүндөрүн жана агрегаттарын оңдоо үчүн зарыл болгон жабдуулар жана шаймандар менен жабдылган өзүнүн тейлөө цехинин (устаканасынын) болушу.
1. CATERPILLAR компоненттерин оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн квалификациялуу жана аттестацияланган персоналдын болушу.
1. Фирмалык диагностикалык жабдуулардын жана программалык камсыздоонун (анын ичинде Cat ET, VIMS, майдын SOS-анализи) болушу же тиешелүү тейлөөлөргө жеткиликтүүлүк. 
1. CATERPILLAR компаниясынын оригиналдуу тетиктеринин кампалык запасынын болушу же аларды Келишимдин жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде ыкчам жеткирүү мүмкүнчүлүгүнүн болушу.
1. Кепилдик жана рекламациялык иш-чараларга катышуу үчүн Келишимде белгиленген мөөнөттөрдө Аткаруучунун өкүлүн Буйрутмачынын объектисине (Кумтөр кенине) ыкчам жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнүн болушу.

	8.
	Иштерди аткаруунун мөөнөттөрү
	1. Ар бир механизмди оңдоонун узактыгы Келишимге жана аныкталган кемчиликтер жөнүндө тиешелүү актыга ылайык белгиленет.
1. Иштерди кабыл алуу учурунда аныкталган кемчиликтерди (кемчиликтер жөнүндө акт боюнча) жоюу Аткаруучунун күчү жана эсебинен, жетишпеген запастык бөлүктөрдү жеткирүү үчүн талап кылынган убакытты эсепке албастан, 30 (отуз) жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт.

	9.
	Кепилдик жана жоопкерчилик
	1. Аткаруучу оңдоодон чыккан механизм өткөрүлүп берилген күндөн тартып бардык аткарылган иштерге жана алмаштырылган жаңы тетиктерге карата 12 (он эки) айлык кепилдик берет.
2. Иштер талаптагыдай эмес сапатта аткарылган же сапатсыз материалдар колдонулгандыктан техниканын түйүндөрү жана агрегаттары иштен чыгып же токтоп калууга алып келген учурда, келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти Аткаруучу тартат.

	10.
	Кепилдик мөөнөтү
	Оңдолгон механизм Буйрутмачыга өткөрүлүп берилген күндөн тартып 12 (он эки) ай.

	11.
	Төлөө тартиби
	Келишимге ылайык.

	12.
	Купуялуулук
	Аткаруучу иштерди аткаруунун жүрүшүндө алган бардык маалыматтар Буйрутмачынын менчиги болуп саналат жана купуя маалымат болуп эсептелет. Буйрутмачынын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз үчүнчү жактарга жарыялоого тыюу салынат.

	13.
	Коопсуздук
	Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан эмгекти коргоо, өнөр жай коопсуздугу жана экология боюнча талаптарга ылайык.



