ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения на оказание сервисных услуг по ремонту узлов и агрегатов оборудования CATERPILLAR (цеховой сервис) для нужд рудника Кумтор

	Формат подачи:
	Заявка и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов.

	Порядок подачи предложений
	Участники конкурса должны предоставить предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями конкурса, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 6 ноября 2026 года.
Конкурсные предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут.

	Заявка на участие должно содержать следующие документы:
	Коммерческое предложение с учетом
∙ Сроков выполнения услуг
∙ Условия оплаты 
∙ Срок действия КП (не менее 40 календарных дней)


	Критерии оценки:
	Прошедшим конкурс будет признано предложение, представившее наименьшую стоимость и оптимальные сроки.

	Коммерческое предложение выслать на почту Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 15:00 часов (по Бишкекскому времени) 6 ноября 2026 года.


	Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс конкурса в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. 

	Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке.

Резиденты должны предоставить коммерческое предложение в национальной валюте, без привязки к курсу иностранной валюты.
Нерезиденты в праве предоставить коммерческое предложение в любой валюте.


	Конкурсные предложения, поданные Участниками отбора позднее указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник отбора может подать только одно конкурсное предложение.

Срок действия конкурсного предложения должно быть не менее 40 календарных дней.
Не допускается внесение изменений в конкурсные предложения в срок действия конкурсного предложения. 

	Все вопросы по поводу настоящего конкурса должны быть направлены по электронной почте на адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg 

Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание сервисных услуг по ремонту узлов и агрегатов оборудования CATERPILLAR (цеховой сервис) для нужд рудника Кумтор.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Место оказания услуг
	Кыргызская Республика, г. Бишкек, сервисный цех (мастерская) Исполнителя.
Доставка Механизмов Заказчика к Месту проведения Работ и обратно осуществляется силами и за счёт Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы на Месте проведения Работ выполняются силами и за счёт Исполнителя.

	2.
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3.
	Цель закупки
	Приобретение сервисных услуг по ремонту (в условиях цеха Исполнителя — «Цеховой сервис») узлов и агрегатов оборудования производства CATERPILLAR, находящегося на балансе Заказчика и эксплуатируемого в условиях высокогорного рудника Кумтор, с целью обеспечения бесперебойной работы горнотранспортной и вспомогательной техники и минимизации простоев основного оборудования отдела УТО.

	4.
	Перечень техники, узлы и агрегаты которой подлежат ремонту
	Тяжёлая техника производства CATERPILLAR, находящаяся на балансе Заказчика, в том числе:
1. Самосвалы CAT: 777B, 785C, 789C, 789D.
1. Гусеничные бульдозеры CAT: D9R, D10R, D10T, D10T2.
1. Колёсные бульдозеры CAT: 834H, 834K.
1. Колёсные погрузчики CAT: 966H, 988K, 992K, 993K.
1. Грейдеры CAT: 16H, 16M, 16M3, 24M, 16, 24, 18
1. Экскаваторы CAT: 374FL, M320D2, 330, 374.
Конкретный перечень единиц техники, а также номенклатура и количество Механизмов (узлов/агрегатов), подлежащих ремонту в рамках Договора, определяются заявками Заказчика на протяжении срока действия Договора и заранее не могут быть определены в полном объёме.

	5.
	Перечень основных узлов и агрегатов (Механизмов), подлежащих ремонту
	Двигатель: ДВС, блок цилиндров, турбокомпрессор, топливный насос высокого давления (ТНВД), масляный и водяной насосы, электронный блок управления (ECM), поддон картера, коллекторы впускной/выхлопной, теплообменники и др.
Силовая передача: гидротрансформатор, коробка передач (КПП), передний и задний мосты, дифференциал, раздаточная коробка, бортовые редукторы, тормозные группы и др.
Гидравлическая система: гидравлические насосы и моторы, гидроцилиндры, контрольные клапаны и др.
Ходовое устройство: Траковые рамы, натяжные и опорные катки, направляющие колёса, цилиндры натяжения гусеничной цепи и др.
Электросистема: стартер, генератор переменного тока, компрессор кондиционера и др.
Кабина операторов.

	6.
	Общие требования к выполнению Работ
	1. Работы включают в себя полный технологический цикл: мойку, разборку, дефектовку, сборку, тестирование и покраску Механизма.
1. Качество применяемых материалов и качество выполнения Работ должно соответствовать стандартам фирмы CATERPILLAR, а также стандартам, действующим на территории Кыргызской Республики.
1. Все неоригинальные детали, а также детали, подвергшиеся сварке или имеющие механические повреждения, выявленные в процессе Работ, подлежат замене на оригинальные детали производителя.
1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику технический акт состояния Механизма, а также калькуляцию общей (и, при необходимости, дополнительной) стоимости Работ с указанием перечня дефектов и необходимых дополнительных запасных частей.
1. Приём и возврат Механизмов оформляется двусторонним Контрольным листом комплектации Механизма.
1. Отремонтированный Механизм передаётся Заказчику окрашенным, в комплектном состоянии, готовым к установке на оборудование.

	7.
	Требования к квалификации и технической оснащённости Исполнителя
	1. Наличие собственного сервисного цеха (мастерской) на территории Кыргызской Республики, оснащённого оборудованием и оснасткой, необходимыми для ремонта узлов и агрегатов техники CATERPILLAR.
1. Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения ремонта компонентов CATERPILLAR.
1. Наличие фирменного диагностического оборудования и программного обеспечения (в т.ч. Cat ET, VIMS, SOS-анализ масла) либо доступа к соответствующим сервисам.
1. Наличие складского запаса оригинальных запасных частей CATERPILLAR либо возможности их оперативной поставки на протяжении срока действия Договора.
1. Возможность оперативного направления представителя Исполнителя на объект Заказчика (рудник Кумтор) для участия в гарантийных/рекламационных мероприятиях в сроки, установленные Договором.

	8.
	Сроки выполнения Работ
	1. Продолжительность ремонта каждого Механизма устанавливается согласно Договору и в соответствующем Акте выявленных дефектов.
1. Устранение недостатков, выявленных при приёмке Работ (по Акту выявленных дефектов), производится силами и за счёт Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней, без учёта времени, необходимого для доставки отсутствующих запасных частей.

	9.
	Гарантия и ответственность
	1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на все выполненные Работы и заменённые новые запасные части сроком 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи Механизма из ремонта.
2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества либо использования некачественных материалов, приведших к простоям или выходу из строя узлов и агрегатов техники, ответственность за причинённый ущерб несёт Исполнитель.

	10.
	Гарантийный срок
	12 (двенадцать) месяцев с момента передачи отремонтированного Механизма Заказчику. 

	11.
	Порядок оплаты
	Согласно договору.

	12.
	Конфиденциальность
	Вся информация, полученная Исполнителем в ходе выполнения Работ, является собственностью Заказчика и конфиденциальной; разглашение третьим лицам без письменного согласия Заказчика запрещено. 

	13.
	Безопасность
	По требованиям охране труда, промышленной безопасности и экологии, действующим в КР



