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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на закупку реноватора


	
Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Реноватор

	Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220В
Скорость колебаний (без нагрузки): 15 000–22 000 кол/мин
Тип инструмента: профессиональный, многофункциональный осциллирующий инструмент: для подрезки резины, дерева, пластика, а также шлифовки, зачистки и скобления.
	1 шт
	

	Комплект сменных резаков
	В комплекте должны входить: 
- прямой узкий резак
- прямой широкий резак
- треугольный резак
- полукруглый резак
	1 компл
	



Срок поставки товара: Срочно!
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